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Нержапласт
антикоррозионная эмаль "жидкий пластик" для металла
· простота и удобство нанесения

· повышенная адгезия к металлам

· усиленные антикоррозионные свойства

· отличная укрывистость

· можно наносить прямо на ржавчину

· эффект "жидкого пластика"

Нержапласт — антикоррозионная эмаль по металлу, защитно-декоративная краска с эффектом пластика (жидкий пластик).
Высококачественная антикоррозионная эмаль на основе алкидных смол с полимерными добавками в органических растворителях.
Эмаль по металлу Нержапласт образует атмосферостойкое, эластичное декоративное покрытие "жидкая пластмасса", обладающее антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами.
Антикоррозионная эмаль обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, предотвращает появление ржавчины, легко моется любыми синтетическими средствами.
Эмаль "жидкий пластик" Нержапласт можно наносить на чёрные металлы без предварительного грунтования, прямо на ржавчину.

Цвет
Базовые цвета: Белый, ral 1028, ral 1023, ral 5012, ral 3020, ral 5005, ral 5010, ral 5015, ral 6029, ral 7040, ral 8017, Черный.
Другие цвета: на заказ от 10кг.
Применение

Защитно-декоративная эмаль "жидкий пластик" Нержапласт предназначается для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, надежно защитит металлические поверхности от коррозии.
Антикоррозионная эмаль "жидкий пластик" применяется для покраски:
· металлических конструкций, металлоизделий,

· труб, трубопроводов,

· козырьков, решёток, оград,

· деталей машин и механизмов.

Эмаль великолепно подходит для покраски металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы) и кованых изделий (заборы, ворота, калитки, лестницы, ограждения). 
Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Эмаль перед нанесением перемешать. Наносить на очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.
При необходимости поверхность обработать спец обезжиривателем ОМ-01С.
Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителями: сольвент, ксилол, Р-4.
Температурный режим нанесения эмали: от -5°С до +50°С.
Время высыхания при температуре +20°С — 6 час.
Расход

Расход эмали — 0,15-0,18кг на 1 кв.м., при толщине одного слоя 30-40 мкм.
Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.
Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,9кг, 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

	Основа материала
	алкидная смола

	Внешний вид пленки
	однородная шелковисто-матовая поверхность

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-67

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	50-120

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	5

	Степень перетира, мкм, не более
	25

	ТУ
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